

Оптимальные настройки П-регулятора:

1- апериодический процесс, 2- 20% перерегулирование, 3- 40%-процентное перерегулирование



Оптимальные настройки ПИ-регулятора